怎样正确使用超级软盘增容工具2MGUI 2MGUI． EXE是西班牙人Ciriaco Garcia编写的一个格式化软件，使用由Jesus Arias发明的全新技术，可以绕过软驱控制器直接进行软驱读写，因而能将软盘全部非格式化空间变为可用空间，并能适应软驱实际转速，以获取更大容量，它所格式化软盘的读写可靠性与用FDFORMAT3．0增强版格式化的软盘相当。用它来格式化互．44兆软盘，默认容量就是2，011，136字节。这自然引起用户的极大兴趣，但经常有用户反映根本无法用它来进行格式化操作。现将使用该软件应注意的几个主要问题作简要说明。
一、不能直接使用2MGUI来格式化软盘。2MGUI既是格式化工具，又是设备驱动程序。必须首先用DEVICE=C：＼TOOLS＼2MGUI．EXE这样的语句将它设置在CONFIG．SYS中，方可用它来进行格式化操作。
二、ZMGUI的目标盘符既不是A：也不是B：。设置了ZMGUI后，就会出现新的盘符，数量与机器上高密软驱的个数相同。如原有5英寸软驱A：、3英寸软驱B：、硬盘C：、光驱D：，就新增两个盘符E：和F：，光驱改用F：，D：和E：便是ZMGUI驱动器，D驱和A驱共用5英寸物理软驱，E驱与B驱共用3英寸物理软驱。用2MGUI对5英寸和3英寸高密盘接默认方式进行格式化的命令分别必须是“2MGUI D：”和“2MGUI E：”，其后读写也必须以D：和E：作为目标盘符。
三、格式化低密盘时，要加／DD参数。360K软盘的默认容量是976K。
四、2MGUI在容量方面向下兼容。可在D驱与E驱中读写DOS标准格式化软盘，但不能以A：和B：作为目标盘符读写ZMGUI所格式化的软盘。
五、格式化时可加／TEST参数，先用空盘测试软驱所能支持的最大容量和软驱速度，再用／B：N参数设置每道字节数，以获取更大容量。应使用测得的较小数值，如用最大值，可能导致不能工作。如1.44兆NEC软驱，经测试，使用默认的DMA模式，在IDENTIC BIT方式下，每道最多可格式化成12379字节，在RANDOM BIT方式下是12417字节，属中等质量软驱。取较小的数值，即加／B：12379参数进行格式化，可得到2，022，400字节容量，比默认容量增加11K。
六、上述测试中也给出两种方式下可使用的最小ANTI－FIFA GAP值，可取其较大值，用／G：N参数设置更小的GAP以进一步增容，但会降低读写可靠性，故建议仍使用默认的20字节。
七、2MGUI盘不适宜在多任务环境和Windows下读写。另外，由于对ZMGUI盘进行写操作时执行写延迟，屏幕出现DOS提示符后仍应等待半秒以上再取出软盘。
（方新沪）