用WPS 2000绘制机械图 一、绘制机械图形 选择“插入/图形”菜单或利用“图形工具”（如图1）（若“图形工具”未出现，可单击“查看/工具条/图形工具”菜单），选择其中的“直线、矩形、圆角矩形”等工具按钮，绘制出零件图纸的基本图形。 1．单击“图形工具”中的“矩形”或“圆角矩形”按钮（也可选择其它相应按钮绘制比较复杂的图形），这时鼠标将变为一个“＋”形，只要按住鼠标左键，在指定的位置拖动鼠标即可画出需要的矩形图。 2．单击“图形工具”中的“直线”按钮，按住鼠标左键的同时按住Shift键，可以绘制出水平直线、垂直直线以及45°斜线，其它角度的线段可以在绘制出水平或垂直直线后，双击该直线，再调整其中的角度。
3．同理，单击其它按钮后，只要同时按住鼠标左键与Shift键，也可绘制出正方形、正六边形等图形。即使是“连续曲线”按钮，使用Shift键也可绘制出水平、垂直、45°连续的直线，很方便。
二、改变圆角矩形的圆角大小
如利用“圆角矩形”按钮绘制的矩形图的圆角过大或较小，这时，按下述方法可以改变圆角矩形的圆角大小。
1．用鼠标单击选中圆角矩形。
2．圆角矩形的左上角比矩形对象多一个操作点，将鼠标移到这个操作点上时，光标变成四个箭头的形状，拖动鼠标，改变圆角的大小。
三、标注尺寸
在绘制完图形后，为便于生产制造，要在图纸上标注出相应的尺寸数据。
1．单击“插入/标注文字，外形”菜单，在二级菜单中选择“尺寸”命令。
2．将光标置于指定位置，一般在标注水平尺寸的时候，将标注尺寸的起点定在图形左下角或左上角时按下鼠标左键，同时拖动鼠标向右做水平方向拖动，至水平尺寸位置的终点松开鼠标即可。
3．标注垂直尺寸必须将尺寸标注起点定位在图形的左下角或右下角，并留出尺寸标注框位置，这样，在输入尺寸数字时可满足图纸的要求（水平标注尺寸数字是自左至右，垂直标注尺寸数字则是自下向上）。
4．当标注垂直方向的尺寸时稍麻烦一些，请按下面操作：
（1）将光标定位在图形的左下角或右下角合适位置后，按住鼠标左键向右作水平方向拖动，至垂直尺寸大致相等后松开鼠标。
（2）接下来，需要改变水平尺寸标注框的方向，方法是:在刚画出的尺寸标注框内任意位置处双击鼠标左键，这时，将在尺寸标注框左上角出现一个黑色的箭头（如图2中尺寸标注框左上角的黑色箭头），将鼠标移动至该箭头，当鼠标变为倾斜的左右小箭头标志时，移动鼠标即可改变标注框中的角度箭头方向，只要使该箭头指向正上方即可满足垂直尺寸标注。

5．在尺寸标注线上单击鼠标左键，即可在尺寸线中心填入尺寸数字。在此可选择数字的字体、字号、颜色等操作，生成的效果图。（如图3）

需要注意的问题：
（1）在设置垂直标注时，鼠标只能向右侧方向拖动，然后需要改变标注框中的角度箭头，如图2中左侧的箭头，改变其箭头的方向即改变了标注数字的方向。
（2）同时将鼠标移到标注外形四周的缩放点处，按下鼠标拖动，可以改变外形的大小比例，该操作可使标注边框正确指向图纸的尺寸边界。

（李军、于宗孝）