“原汁原味”拷贝光碟 为了保护我们用不扉的价格买来的正版光碟，有时我们需要将它们拷贝一份或几份以备不时之需。然而，直接使用一般的光盘刻录软件，或不能原汁原味地拷贝采用了防拷贝的、加密技术的光碟，或是拷贝好的光碟不能用（或部分不能用，或有次数限制），起不到保护原版、正版光碟的目的。怎么办？试试CloneCD吧。它的下载地址为http://www.newhua.com/CloneCD.htm。 一、软件界面与简介 CloneCD的界面如图1:(灰色按钮说明与该功能相关的设备不能使用，或未安装、连接)。

面板上只有四个按钮，从左到右依次是“Read to image file”、“Write from image file”、“copy cd” 和“Erase cd” 。
Read to image file:将光碟的内容制作成镜像文件。
Write from image file:将镜像文件刻录成光碟。
copy cd:直接将光碟上的内容刻录到CD-R 或CD-RW上。
Erase cd:擦除CD-RW上的内容(不要试图删除CD-R上的内容，这样做只会浪费光盘存储空间，用Easy CD Creator Deluxe 中的Session Selector即可读出被“删”的内容)。
菜单栏上仅有三项，其中File菜单下的内容就是上述的四个按钮。
Tools菜单下的内容如图2:

1.“Log”记录CloneCD的所有操作。
2.“Settings”的选项如图3。

从左到右依次是自动插入通告，自动播放和软件升级。
3.“Select Skin”，选择“外壳”。大家都对“Winamp”的“skin”不会陌生吧。
如图4：

4.“Rescan SCSI/IDE bus”:再次扫描SCSI 和IDE 总线。
以下两项依次是“发送相关设备电子邮件”（给作者发电子邮件，介绍你的刻录机或光驱，报告它们的兼容性问题；作者很热情，一般都会回电子邮件）和“检查软件最新版”。
二、使用方法简介
CloneCD 的使用方法十分简单：单击相应的按钮即可。为提高刻录的成功率，最好先制作映像文件。
1.单击“制作映像文件”按钮，出现如图5的设置窗口:

在“Read”中，有“Select CD Reader”和“Read Speed”两个下拉列表,选择你的光驱的型号和读盘的速度。其中，“Read Speed”中的“Max”指的是你的光驱所支持的最高读盘速度。不过，假设你的源盘不是很好的，或是D版的，你的光驱不是新的或有其它的原因，“最高读盘速度”还是保持在24倍速或更低为好。
五个复选框的中文含义依次是：
1．取数据光碟的“Subchannel”（子通道）中的数据。
说明:部分加密光碟所采用的防拷贝措施，需光驱的支持。并不是所有的光驱都有此功能，如我的源兴40X愣是没戏！
2．取音乐光碟的“Subchannel”中的数据；说明同上。
3．禁用光驱的纠错功能，以提高读盘速度。
4．不报告读盘错误；不在LOG中写入该错误信息。
5．智能化光碟坏区扫描。最好别用，否则映像文件可能不能使用。
在“Image File”选择保存映像文件的目标目录；在“Global”中选择“When done”（完成后）下的“Eject Media”（弹出光碟）、“Play sound”（播放声音）两个选项，并且选择你要播放的声音文件。在“File Buffer Settings”中拖拉滑块以调节文件缓冲器的大小。为保证刻录成功，可适当地调大一点。
注意：制作好的映像文件一共有三个文件，扩展名分别是*.ccd 、*.img和 *.sub。CCD是CloneCD的控制文件，记录着CD的逻辑结构信息；IMG是映像文件，光碟的所有数据就在此；SUB记录着子通道的数据。这三个文件一定要在一个目录下，不可缺少。
映像文件制作完成之后，单击第二个按钮，从映像文件刻录。其设置如下：
1．Select CD Writer 选择刻录机的型号，当然是你所使用的机型。
2．Write Speed 刻录速度，它取决于你所使用的CD-R 或CD-RW光盘刻录片和你的刻录机所支持的刻录速度；你所选用的速度必须能得到它们两者的支持。“Max”指的是你的刻录机所支持的最高速度。
3．Write Mode 刻录模式。
DAO-RAW，即disc at once RAW模式，用于整盘拷贝。它是CloneCD所独有的模式，只有受它支持的刻录机才能使用。使用这种模式刻录出来的光碟当然与原光碟是一模一样的；假设你的刻录机是它支持的，一定要用它，它能使其它软件不能做到的变成可能（这就是它与众不同之处，使它成为光盘复制软件首选的原因。
SAO-RAW+SUB，即Session At Once plus R-W Subchannel Data，每次刻录一个区段和子通道的数据。你的刻录机不支持DAO-RAW模式则可使用这种模式。不过它不支持CD-EXTRA 和PhotoCD，而且还有一些其它的限制，请看帮助文件。
SAO-RAW，即session at once without Subchannel Data，与B不同的是它不刻录子通道的数据。
4．Don't repair Subchannel Data 不修复子通道数据。
5．Simulate Writing 虚拟刻录。在刻录机中插入一张空白光盘刻录片，模拟刻录，而不会真正地刻录数据，这样降低刻录失败的机率。
6．Perform Laser Power Calibration 进行激光功率校准，一般的刻录机都会自动进行，以核实CD-R是否支持你所选定的刻录速度。如使用可擦写式光盘刻录片（CD-RW），或选中了“虚拟刻录”复选框，则此功能不可用。
7．Burn Proof 此复选框激活你的刻录机所有的“Buff- er Under Run Proof”功能，以防缓冲器欠载而造成刻录失败（需刻录机支持。）
8．Always close last Session 此复选框的作用是关闭最后的一个区段，以便光驱更快地识别。
有刻录机的朋友，看完之后，赶快去试试吧！不过，要尊重版权哟！

（寥正明）