用电脑来永久保留你的录音带 不少人的手边多少都有一些不同时期的录音带，如流行歌曲、精彩的演讲或是语言录音等，在使用次数频繁、存放时间过长、潮湿和温度的作用下，无论多好的录音带，终究都存在着难以保存的缺点。现在，你只要把这些早期的录音带转成数字化文件(如WAV、MP3、RM)，就可以不用再担心录音带的质量问题了----可以永久保存啦。 在本文中，我们分三个部分来解说，第一部分是转录前的准备工作，第二部分是如何使用GoldWave程序录音，第三部分则是如何利用GoldWave来转拷录音带中的一段声音。
一、转录前的准备工作
在进行录音带转录工作前，必须先准备好一台收录机或随身听(这是用来播放录音带用的)、一条用以连接收录机或随身听的双公头连接线、一台有声卡运作正常的电脑和一套乐曲制作软件(如GoldWave、MusicMatch JukeBox等)，就可以在很短的时间里，将录音带转录成数字化文件。之后，也可以再将这些转录后的文件转成各种不同格式的声音文件。在本文中，将以GoldWave这套专用于乐曲制作的共享软件为例来详细说明。该软件网址为：
http://download.sina.com.cn/scgi/detail.pl?s_id=689。
由于录音带的质量在时间的摧残下，声音可能会出现一些问题，在这种情况下，我们对声卡、收录机或随身听和接线的要求，最好不要太随便。一般而言，多数人可能使用的是随身听，因此只要利用双公头连接线将电脑中声卡的麦克风(MIC)输入和随身听的耳机插孔给串接起来，就算完成了第一个步骤;若你使用的是收录机上的Line Out插孔，就必须连接到声卡中的Line In讯号端来进行录制。
二、如何使用GoldWave软件来录音
1.在串接好连线后，就是在电脑中的操作了。首先，必须先打开声卡的录音选项，在任务栏右下角的“音量”图标上双击，在弹出的“音量”对话框中选择“选项”菜单下的“属性”，在“调整音量”部分选择“录音”选项。若你使用的是随身听上的耳机插孔，就选取“麦克风”的选项;若是使用Line Out插孔，选择“Line In”选项即可，然后再单击“确定”按钮。
2.在串接好连线和设定好录音选项后，接着是安装GoldWave这套软件，安装的方式和一般的软件安装一模一样，其默认的安装目录为“Program Files\GoldWave\”。在启动GoldWave后，会出现一大一小的窗口，一个是GoldWave的主窗口，另一个则是Device Controls窗口，它主要用来进行播放、录音等的控制。
3.一般的录音带以60分钟居多，也就是一面是30分钟，因此本文以60分钟的录音带为例做说明。选择“File/New”打开一个新文件，弹出“New Sound”对话框，它是用来做录音质量设定的，若你不知道如何设定的话，你可以到“Quick Settings(快速设定)”中，在Voice、Radio、CD三种设定类型中选择一种即可，在此，我们选择CD。另外，我们还需设定录音的时间长度(Length)，这里选择30分钟的长度。
4.接着会出现“Initializing New Sound”的窗口，它主要是用来建立一个新的声音文件，因为我们开了一个30分钟的文件，因此在建立新文件时，会多费些时间。在将这个新文件最大化后，我们可以很清楚地看到中间有一条灰色的分隔线，上下各有一条绿色和红色的细线，也就是上方为左声道，下方为右声道声波的表示区域。
在Device Controls窗口中，会看到有一个红色的按钮，那就是Record(录音)按钮，但得和Ctrl键配合使用，即先按着Ctrl键，再单击录音按钮。在录音的时候，我们先按下随身听上的Play键，然后再按下Ctrl键和录音按钮，我们马上就会看到左右声道两边的声波会上下起伏，其间的高低会因为录音带内容和声音不同而有不同的呈现方式。若你觉得声音太大或太小，也可以在随身听中调整音量，或是在“音量”控制中，将Mic的声音调高也可以。

5. 在经过了约30分钟的转录后，接着是转存成数字文件。我们可以选择“File/Save as”，会出现“另存为”对话框，在该对话框中只要选择适当的文件夹后，再输入文件名，就可以将刚转录好的文件存成WAV文件了。
不知道你是否注意到，在“另存为”对话框下方有一个“File Attributes(文件属性)”，它可以用来设定文件的声音质量，如16 bit、Stereo、Sing、MP3等。
6.可能有人会觉得WAV文件太大了，那能不能直接转录成MP3格式呢？答案是可以的，不过，得再加挂一个MP3 Encoder的东西，这样就可以直接将文件存成MP3了。在此，我们选用的是LAME，它的下载网址是：http://www.mp3-tech.org/software/encoders/lame.zip。我们只要将lame.zip解压后的lame_enc.dll拷贝至C:\Windows\system目录下，就可利用GoldWave将录好的文件直接存成MP3文件了。在存储MP3文件(44100Hz、Stereo、128kbps)时，我们也可以选择不同的MP3文件属性。
在录音带质量不佳而转录的情况下，难免会有一些杂音，在GoldWave中提供了去杂音的功能，它在“Effects/Filter/Noise reduction”中，若有需要，可以试着用用看。至于其它的音乐效果，可以在“Effects”选项中找到。
三、如何利用GoldWave来转拷录音带中的一段声音
有时候我们可能只需要截取其中的一段或是几段，这时，GoldWave的一些功能就可以用上了，例如，从第60秒录到第300秒该如何操作？其实操作并不复杂：
1.在将录音带的内容转成数字文件后，我们会看到一个声音波形，此时，我们可以先选到要截取的开始点(如第60秒处)，再按下鼠标左键后，其左方的颜色会变暗。
2.接着再选择第300秒处，此时按下的是鼠标右键，我们就会发现只有在第60至300秒间是较亮的区域。
3.在选择好要复制的区域后，选择“Edit/Copy”或是直接按Ctri+C复制。接着选择“Edit/Paste New”或是按Ctrl+P，将刚复制的区域贴到新的文件内，然后再保存就成了。
最后将这些数字化文件保存到电脑硬盘以外的其它界质上比如光盘，免得因为电脑硬盘“罢工”后，让你所有的心血都付之一炬。

（黄立伟）