给硬盘逻辑锁解锁 我们时常会遇到运行某个程序后出现硬盘不能启动，这多半是硬盘中了逻辑锁，硬盘的主引导区被改写的缘故。 我们发现硬盘的分区表在标志硬盘分区的起始点开始到结束标志55AA全被改写成AA，而正确的分区表被备份到了硬盘的第二扇区。这就造成启动程序认不出硬盘的分区标志而造成死循环。 处理方法一： 1.准备一张系统盘，最好是dos6.x的，还带上debug、fdisk等工具（不难弄到吧？）
2.在一台正常的机器上，先去掉系统盘上io.sys文件的全部属性，然后使用你熟悉的任何二进制编辑工具（debug就可以，古老的pctools5.0也行，或者Windows下的ultraedit更好）在这个文件里面搜索字窜55aa，找到以后修改为任何其他数值（如66bb），保存退出后恢复该文件的原来属性。
3.好了，用这张改造后的系统软盘就可以顺利地带着中弹的硬盘启动了，当然，现在还不能使用c、d之类的逻辑盘，但是fdisk应该可以使用了，重新分区吧！如果fdisk还是不能使用，那么就需要使用debug修改硬盘主引导扇区的标志了。
处理方法二：
1.把DM拷到好的硬盘上（如果有的话，没有的就用软盘好了）。
2.接上坏硬盘，开机，进CMOS，除好硬盘外，其他的IDE设为NONE（关键所在），保存，启动。
3.进入DOS，运行DM，选中坏硬盘，分区格式化，OK后启动。
4.进CMOS，识别硬盘或设为AUTO，保存后启动。
好了，简单吧，对习惯使用DM分区格式化硬盘的人来说，简直是小菜一叠。需要说明的是，象IBM、HP这类原装电脑一般不能用这种方法，因为第二步不能完成，也就无法启动系统。
（丰云）