如何从Windows Me启动DOS模式 使用Windows Me一段时间过后，许多用户惊奇的发现，在Windows Me状态下无法进入到DOS模式中，在关机菜单中没有“重新启动计算机并切换到Ms-Dos方式”这个选项，在“程序”里也没有“Ms-Dos模式”的选择，但这并不意味着Windows Me的用户就无法进入DOS。 除了更新BIOS外，还有其它不少种情况，需要你退出Windows Me，进入DOS。例如：如果你决定以旧的方式重新给你的硬盘驱动器分区(经过FDISK)，或者是玩一个只能在DOS模式下运行的老游戏（有些游戏甚至需要日文DOS），或者你需要在一个纯DOS的环境下进行编程，这些都需要DOS模式。
看看我们给你提供的办法吧。请继续阅读。
利用软盘启动
你应该记得在Windows安装过程中要求你制作的“紧急”启动盘吗？也许你跳过了这一部分(我们总是这样做)，或者也许你把这个磁盘与其它没用的软盘混在一起丢到了角落里。实际上，在Windows Me中，这张磁盘是很有用的。
在Windows Me中创建一张可启动的软盘不象以往那么简单。追溯过去Windows 95和98盛及一时的日子，你可以打开“我的电脑”，用鼠标右键点击软驱，单击“格式化”，并告诉操作系统将系统文件拷贝到正在进行格式化的软盘中，一切就都搞定了。而Windows Me不会让你进行这些操作。用户会被提醒:Format.com命令中的“/s”开关和Sys.com命令都已被改变，以阻止你将系统文件添加到软盘中。

开始行动吧!
在Windows Me中要想创建一张可以将电脑启动到DOS模式的软盘，请按照下列步骤操作：
1．打开“控制面板”。
2．打开“添加/删除程序”对话框。
3．点击“启动盘”选项卡。
4．将一张干净软盘插入软盘驱动器。
5．点击“创建启动盘”按钮，并按提示操作。
6．当启动盘建好后，关闭“添加删除程序”和“控制面板”。
7．让这张启动盘留在软驱中，并重新启动计算机。

接下来你需要对CMOS进行一些设置，以保证A驱动器可以在C驱动器之前启动。接下来的事情就很简单了，这张软盘包含了适用于绝大多数光驱的实模式驱动程序。如果你不需要它们，只需重命名或删除软盘上的Autoexec.bat和Config.sys文件；启动完成后将把你带到一个A提示符下的命令行模式。
使用补丁程序
通过Real DOS-Mode Patch for Windows Me这个补丁程序可以修改系统的Io.sys、Command.com和Regenv32.exe三个文件让Windows Me取消对DOS模式的限制，并在启动时显示一个类似于Windows 9x那样的启动菜单，让你选择进入DOS模式。在启动时按下“Shift+F8”组合键可以直接进入DOS实模式。
Real DOS-ModePatch for Windows Me的大小仅为9KB，它是一个免费软件，你可以从ftp://edu.chinabyte.com/pub/Windows/Utilities/SatrtμTaskbar/mfd?dme13.zip或http://www.geocities.com/mfd4lifeμ2000/mfddme13.zip处下载，也可以去作者主页http://www.geocities.com/mfd4lifeμ2000/上看看。
程序下载前请按以下步骤操作：
1.先在硬盘上建立一个临时目录，如Path，将Windows Me下的Command.com、Io.sys、Regenv32.exe三个文件拷贝进去。
2.将这三个文件的各种文件属性都去除。(在Windows下选中这三个文件后单击鼠标右键选择“属性”命令，再将“只读”、“系统”、“存档”等文件属性前的复选框清除，然后“确定”即可。）
程序下载后，将其解压到Path目录下，运行其中的Winmedos.com文件，然后将修改后的文件复制到以下位置：Io.sys放入C盘根目录下；Command.com放入C盘根目录下的Windows安装目录下(一般为C:\Windows)；Regenv32.exe放入Windows安装目录的System目录下。最后编辑C:\Co- nfig.sys和C:\Autoexec.bat两个文件(一般用记事本打开编辑即可)，在Config.sys中增加“DeviceC:\Windows/If- shlp.sys”一行，在“Autoexec.bat”中增加“C:\Wi- ndows\Win.com”一行。添加完毕后保存退出即可。

（张军）