常见口令处理及技巧 打开一台电脑，总会有层层把关的口令，你的电脑能设置多少关口呢？ 一、开机口令 这是PC机的第一道口令。对PC机来说，第一道口令在CMOS设置。在CMOS中的口令设置，随不同的BIOS表现不同的形式，但通常可以分为以下几种：一种口令是开机后使用电脑和进入CMOS均需要的，其设置就是将口令属性设置为Always（在Award的新版本中，BIOS Features Setup中的Security Option选项为System）；第二种口令是需要进入CMOS才需要的，如果只需进入机器正常操作，则不需要口令，其设置方法就是口令属性设置为Setup。
有的CMOS（如Award后来版本的CMOS）中带有两种类型的口令，一种是普通用户的口令，还有一种是超级用户的口令，这种方法的好处是：如果一台PC机有多人使用，则给一般用户授予普通用户的身份，而对管理人员则使用超级用户口令，这样普通用户和通常一样操作，即使遗忘口令也没有关系，只要超级用户口令还在就行。
如果要消除上述口令，通常在进入CMOS后将口令属性改为None，或者修改口令时直接键入回车，后一种方法在键入回车后系统会提示你Password Ddisabled！即将口令消除。如果遗忘了口令，对于Award的某些早期版本的CMOS，可以使用Award或者Syxz试试，这是它的通用口令，但在后来的版本中这两个口令就失效了。那就只好翻开主板说明书，找到有关清除CMOS信息的跳线，照章办事就行了。
二、Windows 9X中的登录口令
这个口令作用不大，因为你只要单击“取消”按钮或按Esc键，即可进入Windows 9X。如果自己使用，这个口令的意义确实不大，因此最好取消它。要消除该口令，就按如下步骤操作：
1.进入“控制面板”，选择“网络”，确定你的基本网络登录方式是“Windows 登录”；
2.删除Windows系统所在目录下的所有以PWL为后缀的文件；
3.当出现登录窗口时，根据提示输入一个用户名，但不要输入任何口令，直接回车，系统会要求确认你的口令，此时你仍然直接回车。
以后，当你再次启动机器时，系统就不会出现登录窗口了。
为了安全，有时候一定需要登录口令，那么打开注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon新建DWORD项MustBeValidated，其值为1，重新启动机器，从此后每次开机你必须输入口令了。
三、屏幕保护中的口令
当你选择一种屏幕保护程序后，一般情况下可以设定“密码保护”，在选中后单击“更改”，你就可以设置口令了。这样当你离开自己的电脑后，一旦系统进入屏保或者是进入“属性”中“预览”后直接进入屏保，这个口令保护就起作用了。
为了在Windows 98中安全使用，最好在Msdos.sys中的Options里加入以下这项:
Bootkeys=0
在Win.ini中的Run=指定屏幕保护程序。
然后你在屏幕保护程序中添加口令即可。此方法应该与CMOS中密码配套，同时设定为只能从C盘启动。
四、NT系统中的登录口令
出现在NT登录窗口中的口令，在通常情况下，是一项保证NT系统安全性的前提。因此，要登录到NT系统中就必须输入口令。对于操作人员来说，如果遗忘了这个口令，将是件很麻烦的事。不过，最重要的是要做好NT系统的“紧急修复盘”，这个软盘的做法有两种：
1.在安装时按要求制作。
2.运行程序RDISK来制作。
通过该盘和NT的安装盘，你可以不用重设NT的超级口令而重新进入NT系统。
可是，对于一个用户所操作的NT，开机后，总是要登录一下NT，也算一件麻烦的事。要让它自动登录，就要修改注册表，在进入注册表之后，找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Microsoft\Windows NT\CurrentVersion \Winlogon，添加或者设置以下各项：
AutoAdminLogon 类型为DWORD，值为1（如果要取消，设此值为0即可）；
DefaultDomainName 类型为字符串，值为指定的域；
DefaultUserName 指定要登录的用户名，为字符串；
DefaultPassword 指定类型为字符串，值为指定用户的口令。
经过上述设置后重新启动NT时，你会发现不必输入任何东西，NT就自动进入桌面方式。
如果一定要登录的话，将AutoAdminLogon值改为0，在登录时按住Shift键，系统会出现输入用户名和口令的登录窗口。
（刘益川）