AUTO CAD绘图技巧 一、自定义原型样图 Auto CAD 是一个通用系统。但许多公司有自己的标准，而每个绘图员又有他独特的工作风格。因此Auto CAD采用了开放的结构体系，允许用户根据自己需要扩展它的许多功能，实现Auto CAD的定制。 Auto CAD在每次绘制一张新图前，都通过装入一个名为ACAD.DWG的原型图样来建立一个默认的工作环境。在此工作环境中Auto CAD规定了缺省的图形界限、标注形式等设置，以方便用户作图。但Auto CAD 所提供的缺省原型图样ACAD.DWG往往不能满足不同用户的不同要求。Auto CAD的开放式结构体系使得用户可以通过一个能修改原型图样的对话框来定制他们的设置，获得一个用户常用的工作环境。
用户工作图样的设置方法如下:
首先进入 Auto CAD 绘制新图，将图形界限、图层控制、标注形式、单位控制、目标捕捉方式、捕捉栅格等按需要进行设置，然后存盘退出，此时用户就建立了自己的工作图样。假定用户设置的图样名称为USER.DWG，在绘制新图时可通过两种方法来自动调用。
1.先将Auto CAD目录中的ACAD.DWG文件作一备份，或改名为Auto.DWG，然后将USER.DWG更名为Auto CAD目录中的ACAD.DWG，取代原来的ACAD.DWG文件。这样每次绘制新图时，Auto CAD将自动调用用户所设置的图样作为工作环境。如果用户想恢复Auto CAD缺省的原型图样,只需将备份的Auto.DWG文件更名回来即可。
2.进入Auto CAD后，键入NEW命令绘制新图，出现建立新图形文件对话框，在<图样名称...>文本框内键入USER，并选作为默认样图，使之保留为缺省设置，然后按OK按钮退出。即完成用户图样自动调用的设置。
二、使用AutoCAD的命令别名
AutoCAD有上百条命令，而进行二维作图最常用的命令仅有十余条，由于有些常用命令较长，在输入时击键次数多，影响绘图速度。Auto CAD为习惯使用键盘的用户，提供了快捷的输入方法。这就是Auto CAD 的命令缩写别名。
Auto CAD的命令缩写别名包含在一个名叫ACAD.PGP的文件中，该文件存在于Auto CAD目录下的SUPPORT子目录中，ACAD.PGP是一个纯文本文件，用户可以使用ASCⅡ文本编辑器来进行编辑。ACAD.PGP已包含了许多Auto CAD的命令别名，用户可以自行添加一些Auto CAD命令的别名到文件中。
通常，别名使用一个或两个易于记忆的字母，并用它来取代命令全名。别名输入格式如下：
<别名>， * <全名>
如 cp ， * copy
注：Auto CAD的命令必须用一个星号作为前缀。
ACAD.PGP有一个缩写别名段,在别名段中用户按上述格式输入命令缩写别名即可。
三、一次定义所需要的中西文字型
Auto CAD进行文字输入时，需先定义文字字型，当定义了中文字型后，在缺省状态下西文采用的字型由TXT.SHX形文件提供，字型生硬呆板不美观，许多用户只能再定义另一种西文字型，如ROMANC字型来进行西文输入。输入文字时需要不断在中文、西文字型间相互切换,很不方便。特别是在中、西文字混排时更加不便。其实，Auto CAD已为用户提供了一次定义用户所需的中西文字型的方法，方法如下：
进入Auto CAD后，键入STYLE命令
COMMAND: STYLE <回车>
Text style name（for?）<STANDARD>：HZ <回车>
出现 Select Font file 对话框，点“键入”按钮，出现提示:
Font file <TXT>: ROMANC,HZTXT <回车>
然后再确定文本的高度、宽度等，就完成了名为HZ字型的定义，写中文时是HZTXT字体，写西文时则是ROMANC字体。
四、使用ASCTEXT输入文本
Auto CAD拥有强大的绘图功能，但却不适合做文本编辑工作，用户在绘图过程中，常常有大量的文字说明需要输入编辑。此时，用户在文本编辑器中进行大量文字的输入和编辑将更加容易和便捷。
我们可以使用DOS命令EDIT将需要编辑的文字建立一个ASCII文体，再在Auto CAD中利用ASCTEXT命令，将所编辑的文字像图块一样插入所绘制的图中，如果用户的说明是中文则可使用WPS 进行文本编辑，但需注意应在WPS编辑非文书文件的编辑状态下完成文字工作与存盘。
五、用PURGE 命令整理图形
在作图时，我们经常会遇到这样一种情况，看上去图形内容并不多，但文件好象很大，用“regen”（重新生成）时间很长，这是因为在绘图过程中，曾经调入过图块，虽然用“earse”命令可删除图形中的物体，但这并未真正清除文件中内含的图块，所以文件显得很大。这时可用“purge”命令删除无用的块、标注方式、层、线型、型文件和文字字型。但删除图层时，这个图层必须是空的，这个命令有个特性，须在调入文件后首先执行该命令，这样就可以大大减小文件的长度。
六、在Auto CAD下使用DOS命令
在使用Auto CAD时，我们也时常需要临时转出Auto CAD状态，完成一些DOS操作，这时可用“sh”命令，执行该命令后屏幕上的命令变为“DOS COMMAND”状态，这时便可执行一个DOS命令。执行完以后，命令自动返回到Auto CAD状态。若要执行多个DOS 命令，可在“DOS COMMAND”状态回车，就临时进入DOS状态，执行完DOS命令后，用“EXIT”返回Auto CAD状态，但是在临时的DOS状态下，不要随便删除文件，以免删除了中间文件后，不能重新返回到Auto CAD中去。
七、巧用 STRETCH 命令
用“stretch”（拉伸）命令时，有些初学者时常感到很困惑，明明选中物体，但却不能拉伸，这是因为用“stretch”拉伸时，拉抻的实际是节点，必须用“cross”或“window”状态去框住需要拉伸的物体才能拉伸，根据经验，用“cross”比较好框住所拉伸的节点，再逐个点选移去无用的物体，但如果在框选时，多余的物体并没有节点被框中，那大可不必去理会，直接拉伸就行了。
(张 磊）