如何刻录启动光盘 如果我们自己制作出一张能够引导计算机启动的光盘，那是多么COOL的事情呀，这在系统崩溃的时候就可以用这张光盘来引导计算机并重新安装系统。听起来引导光盘的制作很麻烦，不过在Nero Burning ROM的帮助下这一切又变的非常简单。 1.在Windows 9X下制作一张系统引导软盘，或者是在纯DOS状态下制作一张引导软盘，这要根据你在开机时候想引导的系统而定。同时还要查看config.sys和autoexec.bat文件的内容是否正确，需要指出的是在这两个文件中不要使用绝对路径，例如：在config.sys文件中增加“device=aspicd.sys /d:aspicd0”一行，而不 要增加“device=a:aspicd.sys/d:aspicd0”这一行。
2.将软盘放入软驱中，然后在Nero Burning ROM中新建一个刻录任务，并选择左边的“CD-ROM（启动）” 图标。
3.像制作文件数据光盘一样添加所需要刻录的文件，或者是把Ghost制作好的分区镜像文件与Ghost程序添加到左边的刻录任务窗口中。
4.运行“文件/写入”命令，不过要注意的是在窗口中进行一些设置。此时最重要的是选择启动盘映象数据的来源，由于我们已经有了一张系统引导软盘，所以只要选取“A：”即可。
5.点击“写入”按钮，开始刻录任务。
这样刻录出来的光盘就有系统引导功能了。另外还有一些引导光盘是采用img格式的镜像文件来制作启动文件的，这种文件的制作比较烦琐，在此不详述，有兴趣的朋友可以参阅其它文章。
当你使用这类img格式文件来 制作引导光盘的时候，就要在窗口中选择“映象文件”，并在下部的设置区域中选中文件的模拟大小类型，最后开始刻录。
（幻河）