Decoder vc1_cuvid [Nvidia CUVID VC1 decoder]:
    General capabilities: delay avoidprobe hardware 
    Threading capabilities: none
    Supported hardware devices: cuda 
    Supported pixel formats: cuda nv12 p010le p016le
vc1_cuvid AVOptions:
  -deint             <int>        .D.V..... Set deinterlacing mode (from 0 to 2) (default weave)
     weave           0            .D.V..... Weave deinterlacing (do nothing)
     bob             1            .D.V..... Bob deinterlacing
     adaptive        2            .D.V..... Adaptive deinterlacing
  -gpu               <string>     .D.V..... GPU to be used for decoding
  -surfaces          <int>        .D.V..... Maximum surfaces to be used for decoding (from 0 to INT_MAX) (default 25)
  -drop_second_field <boolean>    .D.V..... Drop second field when deinterlacing (default false)
  -crop              <string>     .D.V..... Crop (top)x(bottom)x(left)x(right)
  -resize            <string>     .D.V..... Resize (width)x(height)


