2007 4 3 
1 支持POWER FLASH 扫描
2 测试时候发现有问题就直接报错。
2007 4 4
POWER FLASH 扫描优化
2007 4 5
优化SCAN 和初始化代码。减少了重复获取ID的次数。
4 6
做CD启动盘时测试逻辑修改
4 9 
支持广告盘反复量产修改格式化库中的写缓存数据。

现象： 一片POWER FLASH nn29v1g91t 量产完后，使用中无法让右键的弹出项选择出现。

4-10
1 解决对盘部分编程类型的FLASH反复进行光盘量产不成功的BUG.    在格式化库中，CreateCD里打入一PATCH解决。
2 结束程序后释放进度条资源
3 基本IO库中读写测试函数异常处理BUG修正。
4 POWER FLASH 反复做光盘时，光盘不能出。   



5-9
解决加密盘不匹配的BUG。修改FunFormat库。

5-21
修改FLASH参数信息读取方式。


5-23
新增错误记录。 
ToolError.out  记录量产工具配置方面的错误问题。
DevX_Error.out  记录设备扫描过程错误信息和函数调用出错信息。X为设备代号取值为0－15 
